Lab X1: Configuració estàtica de les NICs

Autor: Àngel Gascón Muria

1.

Login a partir de root/milax.

Dins router i server:

mkdir /root/$HOSTNAME

touch labx1\_static\_config\_$HOSTNAME.sh

Connexió router server:

ping -6 -I eth1 fe80::48a8:a3ff:fe6a:b358 #ìng al server IPv6

ip -6 neigh

DMZ assignada: 203.0.113.58/27

2^(32-27) = 2^5 = 32

router.sh

#!/bin/bash

# Assignem la IP 203.0.113.33/27 a la interfície eth1

ip address add 203.0.113.33/27 dev eth1

# Habilita forwarding per IPv4

sysctl -w net.ipv4.ip\_forward=1

# Activa la interfície eth1

ip link set eth1 up

server.sh